


**Étape 1: Aller dans File Maker dans la page du bon de commande**




**Étape 2 : Cliquer sur le bouton vert à droite du code de la Strip DEL**




**Étape 3 : Cliquer sur collant d’assemblage**



**Étape 4 : Cliquer sur le collant qualité (silver)**




**Étape 5 : Confirmer dans le menu « imprimer » en cliquant sur « OK »**




**Étape 6 :** **Collecter le collant qui sortira dans l’imprimante à votre gauche**



**Étape 7 : Refaire les étapes 1à3 mais ensuite cliquer sur Collant Serial (Silver)**




**Étape 8 : Confirmer dans le menu « imprimer » en cliquant sur « OK »**




**Étape 9 : Collecter le collant dans l’imprimante à votre gauche**



**Étape 10 : Effectuer de nouveau les étapes 1à3 mais cliquer cette fois sur Collant unique**




**Étape 11 : Confirmer sur le menu « imprimer » en cliquant sur « OK »**



**Étape 12 : Collecter le collant vert dans l’imprimante à votre gauche**



**Étape 13 : Retourner dans le menu du bon de commande et cliquer sur « Menu Collant »**



**Étape 14 : Récolter les trois collants qui vont sortir de l’imprimante à votre gauche**



**Apposer les collants gris sur le fil électrique et les collants verts sur les emballages et les tubes**