**Produit: FlexiDel RGB Kit SlimDel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Matériel nécessaire** | |
| 3 SlimDel 12V (**SlimDel-kit-RGB-12V)** | Receiver |
| Transformateur (**PS-CV-120-12-1000mA-12W-WH-PG)** | Télécommande (**HX-IR24-02-A/C)** |
| Splitter 3en1 | Boîte de carton et carton de fond |
| Blister | Manuel de l’usager |
| 3 points d’ancrage | Connecteur 4 fiches |

**Étape 1 : Mettre en forme la boîte de carton bleu FlexiDel et insérer le carton de fond**.

**Carton de fond**


**Boîte carton**



**Résultat final**



**Étape 2 : Introduire à l’intérieur de la boîte le blister approprié.**



**Étape 3 : Insérer les trois SlimDel 12v**

SlimDel 12v  
**code: SlimDel-Kit-RGB-12v**

**Résultat final**



**Étape 4 : Insérer le transformateur approprié.**

Transformateur   
**Code : PS-CV-120-12-1000mA-12W-WH-PG**



**Résultat final**



**Étape 5 : Insérer l’adaptateur pour la télécommande.**

Receiver



**Résultat final**



**Étape 6 : Ajouter le connecteur 3 en 1.**



**Résultat final**



**Étape 7 : Ajouter le connecteur 4 fiches.**

Connecteur 4 fiches



**Résultat final**



**Étape 8 : Ajouter les trois points d’ancrage**

3 points d’ancrage



**Résultat final**



**Étape 9 : Ajouter le manuel de l’usager**




**Étape 10 : Ajouter le deuxième blister, contenant la télécommande**

Télécommande  
**code : HX-IR24-02-A/C**

Blister

****

**Résultat final**



**Étape 11 : Fermer l’emballage et appliquer les collant**



Appliquer collant FlexiDel aux deux endroits



Appliquer l’étiquette appropriée et l’emballage du Kit FlexiDel SlimDel est terminée

Vue éclaté

