**Produit: FlexiDel RGB Kit Strip**

|  |  |
| --- | --- |
| **Matériel nécessaire** | |
| Strip DEL 3M (**B5050-12V-30-10mm-7,2W-RGB-IP65)** | Receiver |
| Transformateur (**PS-CV-120-12-2000mA-24W-WH-PG)** | Télécommande (**HX-IR24-02-A/C)** |
| Connecteur 4 fiches | Boite de carton et carton de fond |
| Blister | Manuel de l’usager |

**Étape 1 : Mettre en forme la boîte de carton bleu FlexiDel et insérer le carton de fond**.

**Carton de fond**

**Boite carton**



**Résultat final**



**Étape 2 : Introduire à l’intérieur de la boîte le blister approprié.**



**Étape 3 : Insérer le ruban flexible DEL 3M dans le blister.**

Ruban Flexible DEL 3M  
**Code: B5050-12V-30-10mm-7,2W-RGB-IP65**

**Résultat final**



**Étape 4 : Insérer le transformateur approprié.**

Transformateur   
**Code : PS-CV-120-12-2000mA-24W-WH-PG**



**Résultat final**



**Étape 5 : Insérer l’adaptateur pour la télécommande.**

Receiver



**Résultat final**



**Étape 6 : Ajouter le connecteur 4 fiches.**




**Résultat final**



**Étape 7 : Insérer le manuel de l’usager.**

Manuel de l’usager et feuille d’installation



**Résultat final**



**Étape 8 : Insérer le deuxième blister, celui pour la télécommande.**

Télécommande RGB  
**Code : HX-IR24-02-A/C**

Deuxième Blister



**Résultat final**



**Étape 9 : Fermer le couvercle de la boîte et apposer le collant.**



